ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Выключатели серии ЭЛЕКТРОН

ТУ 16-522.022.-79

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

1.Тип и номинальный ток:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Э06С | 250,400,630,800,1000А | Стационарный |
| Э06В | 250,400,630,800,1000А | Выдвижной |
| Э16В | 630,1000,1600А | Выдвижной |
| Э25С | 1000,1600,2500,4000А | Стационарный |
| Э25В | 1600,2500А | Выдвижной |
| Э40С | 4000,6300А | Стационарный |
| Э40В | 2500,4000А | Выдвижной |

2.Номинальное напряжение выключателя:

* переменный ток 380В;
* переменный ток 660В;
* постоянный ток 220В;
* постоянный ток 440В.

3.Исполнение привода :

* ручной (только для выключателей марки Э06);
* электродвигательный (укажите напряжение 220В переменного тока, 220В постоянного тока).

3.Наличие и параметры одного из дополнительных расцепителей:

* независимый (127; 220; 380В переменного тока или 24; 48; 110; 220 В постоянного тока);
* минимальный (127; 220; 380; 440 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока)

4.Климатическое исполнение: У3, ХЛ3, У3 Экспорт, ХЛ3 Экспорт, тропики.

5.Крепежные детали зажимов для присоединения: шин медных, шин алюминиевых ( Iн <= 2500А), проводов и кабелей( Iн <= 800А), без присоединения деталей и крепежа.

Покупатель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_